**Flux Mini manuál**

1. **Před prvním použití strojek nabijte po dobu minimálně 3 hodin**
2. **Pracovní napětí 5 – 10V DC. Nepřekračujte napětí 10V.**
3. **Používejte pouze membránové cartridge.**

Gratulujeme Vám k novému strojku Flux Mini

**LED indikátor:** plná barva – celá hodnota (například 10V)

Přerušované blikání – poloviční hodnota (například 8,5V)

**Kontrola úrovně nabití baterie:** Stiskněte a držte tlačítko zapnutí/vypnutí dokud se nerozsvítí bíle.

Zelená – 100 – 98%

Zelená blikající – 97 – 60%

Žlutá – 59 – 40%

Oranžová blikající – 39 – 15%

Červená blikající – 14 – 0%

**Poznámka:** LED světlo bliká pokud se baterie nabíjí. Pokud je dosaženo více než 15% nabití, problikává kontrolka červeně a barvou, která odpovídá hodnotě napětí.

**Travel režim (tvrdé vypnutí)** – doporučuje se, pokud strojek nepoužíváte (i například přes noc, aby se nevybíjel): Stiskněte a držte tlačítko zapnutí/vypnutí dokud neproblikne červeně kontrolka. Strojek opětovně zapnete připojením k USB-C kabelu a nabíječce.

**Reset zařízení** – tlačítko zapnutí vypnutí a tlačítko na snížení napětí.